**如东县中医院**

**采**

**购**

**文**

**件**

**采购项目名称：**通道安检机项目

**采购人名称：** 如东县中医院

**采购方式：** 竞争性谈判

二0二四年

**采 购 文 件 目 录**

第一章 竞争性谈判采购公吿………………………………………3

第二章 采购项目要求………………………………………………5

第三章 投标须知……………………………………………………8

第四章 投标报价文件格式 ………………………………………13

第五章 供需合同模板……………………………………………29

1. **竞争性谈判采购公告**

有关供应商：

　　如东县中医院决定就其如东县中医院通道安检机采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

**一、项目名称**

1．采购人：如东县中医院。

　　2．项目名称：通道安检机

**3．采购预算：14.4万元。**

**二、****采购方式：竞争性谈判。**

**三、采购项目内容：具体项目需求说明详见采购文件第二章 “采购项目要求”。**

**四、供应商资格要求（同时满足以下各项要求）**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力，不接受分公司或者分支机构参与投标；

 3、投标供应商必须是所投产品的生产厂商或合法代理商；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、本项目不接受联合体投标。

**其他资格要求:**

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

**五、获取采购文件**

符合本项目资格要求的供应商必须现场考察确定采购内容并发送供应商报名登记表至rdzyyzbb@163.com(供应商报名登记表见页面下方)。

采购文件可以通过电子邮件形式发送，电子采购文件与纸质采购文件具有同等法律效力。

 注：投标供应商必须报名领取采购文件后方可参与投标，否则视为无效投标。如供应商未按上述要求去做，其投标文件将被拒绝或作无效投标处理，供应商自行承担由此而产生的风险。

六、纸质投标响应文件接收信息

投标响应文件接收时间:另行通知

投标响应文件接收截止时间：另行通知。

投标响应文件接收地点：如东县中医院十六楼会议室。（如东县掘港镇淮河路66号)

**七、本次采购联系事项**

采购人名称：如东县中医院 地址：如东县掘港镇

联系人：陈哲 联系电话：13606272766

对项目需求部分的询问、质疑，请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

**八、纸质投标文件制作份数要求**

**正本份数：1份 ，副本份数：3份。**

1. **采购项目要求**

**一、采购项目简要说明**

1．采购人：如东县中医院。

　　2．项目名称：通道安检机。

**3．采购预算：14.4万元。**

**二、本次采购主要内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 原厂保修期 | 交货时间地点 |
|  | 通道安检机等 | 套 | 见参数要求 |  |  | 如东县中医院 |

1. **设备的技术参数要求：**

 **X通道安检机3台**

1.通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高）
2.外形尺寸：≤1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）

3.传送带高度：≤670mm

4.电源：220VAC(±10%) 50±3Hz

5.线分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）

6.穿透分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30）

7.图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于35dB。

8.智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在

9.疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别入口时，传送装置应自动运行。

10.超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺

11.疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别。

12.导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出

13.图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5

14.包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%

15.单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于80ms

16.传送带承载能力：输送装置的负载能力应不低于260kg

17.设备应具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，可存储容量不少于2000万幅被检图像

**手持式金属探测器3把**

1、符合标准：应符合“GB12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》”的相关要求； 2、2.尺寸：应≤435mm\*130mm\*70mm；

3、重量：应≤360g(包括电池)

4、外壳防护等级：应符合GB/T4208-2017中IP31；

5、具有全金属探测模式和非铁磁性金属探测模式：（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

 6、报警声音：距探测器0.8m处的最大报警声强≥80dB(A)，报警声应与提示其它信息的声音有区别； （须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

7、报警模式：可根据金属大小和距离给出不同的声音音调和灯光强弱报警；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

8、基本探测功能：探测器应能对达到或者超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；
9、辐射磁感应强度：探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任一点都应小于等于20μT；

10、可连接Type-C口耳机使用，待机时间≥180h；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；
11、工作温度：高温试验：室外型:55℃、持续2h试验期间功能应正常；低温试验：室外型:-20℃、持续2h试验期间功能应正常；室内型:40℃、持续2h试验期间功能应正常；低温试验：室内型:0℃、持续2h试验期间功能应正常；

12、探测灵敏度范围检测：符合A级要求；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；
13、扫频耐久机械振动：频率10-55Hz、速率1oct/min、振幅0.35，X、Y、Z三轴各30min,应符合GB12899-2018中4.11.3的要求；

14、抗互相干扰：多台探测器相隔间距0.6m同时使用时，各探测器均应能正常工作；

15、供电电源：应采用常见型号的电池供电，供电电压应小于等于15V，要求可任意更换使用2节5号电池或一节9V电池给设备供电，并可使用Type-C口为设备充电；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；
 16、抗周围金属物影响：探测器距离大金属物大于等于0.5m运动时，不应产生报警信号；靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能；
17、节能功能：待机时间≥2min时设备应自动进入休眠状态；在休眠状态下≤10min且有金属靠近时，设备应恢复待机状态；在休眠时间≥10min时设备应自动关机；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

18、探测板材质：探测器的线圈探测面板应采用PCB板敷铜制作；

**注：1、所有技术参数必须满足或正偏离，标红部分需体现在公安部检验报告或者省部级以上国家权威机构的证明文件，否则视为不响应。(检验报告原件备查）**

1. **质量要求**

1.成交供应商应保证货物是全新、未使用过的全新原厂合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

**五、供货时间及验收标准**

1. ★供货时间：本合同签订之日起10天之内投标供应商负责将货物运抵采购人指定地点并安装调试到位，所涉运输费用由投标供应商承担。乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方支付货款总额5‰的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。如因甲方计划调整导致的延期，则不作为乙方违约。

2. ★设备安装时出厂时间：不超过6个月。

3. ★验收:

2.1 设备安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场试验验证，成交供应商须配合试验验证；

2.2 如果设备需经法定检定机构进行检定的，须检定合格后方可验收，且检定费用由成交供应商负责。

2.3 验收时提供投标产品原始技术资料及中文版本说明书，并应符合我国有关技术规范和技术标准，否则不予验收。

2.4 医院正式使用七个工作日，运行无问题后开始正式验收。计算时间以签署验收合格文件之日为准。

2.5验收时需要提供的资料：

①医疗器械产品注册证、医疗器械注册登记表及附件或第一类医疗器械备案证；

②国产品种提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或第一类医疗器械生产备案证

③操作规程/使用说明书/维修资料等设备相关手册资料

④使用培训/技术培训资料

⑤日常维护保养内容/二级保养内容/预防性的维护内容

⑥设备装箱单/设备开箱清单

⑦产品合格证/产品质量检测单

⑧进口产品提供海关报关单、出入境检疫证明等

⑨质保函

**六、售后服务：（包括质保期、培训、售后服务响应要求等） 除了设备“技术参数（规格）要求”的条款，供应商须满足下列基本要求（有矛盾或差异的地方以“技术参数（规格）要求”为准）。**

**1.设备售后服务要求：**

1.1接到采购人要求对设备进行维修时，应在2小时之内给予响应，如需现场服务，需在 24 小时内派出维修人员到达用户现场进行维修服务，费用由成交供应商负责。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交供应商自行负责。

1. **质保期：**

2.1原厂家免费全保不少于壹年，终身维护；

2.2计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

2.3所有仪器设备配套的软件系统（若有），须提供终身免费升级服务。

**3. 培训：**

3.1须对操作人员进行规范现场操作培训和技术培训。

3.2设备有厂家专业工程师安装调试完成后，在采购人所在地对采购人进行现场免费培训，内容包括设备原理、操作和维护保养知识，费用由成交供应商承担；

3.3 能长期免费提供产品的性能、使用、维护等方面的技术咨询；

**4.保修承诺：**

4.1投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

4.1.1 售后服务体系；

4.1.2产品质保期内的服务承诺。

**付款方法和条件：**

货到安装，验收合格后凭验收报告、设备原厂质保函并加盖公章及设备总价全额合法票据后首付总货款的60%，自验收合格之日起满六个月时支付总货款30%，满二十四个月卖方再次培训并履行好质保责任的前提下支付总货款的10%

**第三章 投标须知**

1. **说明**

1.本采购文件中所称 “采购人”均为如东县中医院，“投标人”为本项目投标供应商，“谈判小组”为本项目评标小组，“成交供应商”为本项目中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次竞争性谈判采购，解释权归采购人所有。

3.投标供应商不得在成交后将成交项目转包给其它企业法人或自然人。

4.投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

**二、合格的供应商**

1.满足采购公告中投标供应商资格要求的规定。

2.满足本采购文件实质性条款的规定。

**三、竞争性谈判采购程序及成交原则**

1.投标供应商法定代表人（或法定代表授权委托人）在投标截止时间前到采购人指定地点递交投标文件、谈判保证金，参加竞争性谈判。

2.谈判小组根据采购文件要求对投标供应商进行资格性、符合性审查。

⑴资格性检查内容包括：①投标文件数量及密封、标记情况；②投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理；③ 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

⑵符合性检查内容包括：①投标文件的有效性和完整性；②投标供应商和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标供应商作无效投标处理。

3.谈判小组宣布合格投标人名单，并与合格投标人逐一进行商务和技术谈判。

⑴在谈判过程中，经采购人代表确认，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求（采购项目要求）中的技术服务要求以及合同条款。

⑵对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式通知参加谈判的供应商。

4.商务和技术谈判结束后，谈判小组向所有参加谈判的合格供应商宣布本采购项目的最终采购需求，并要求所有供应商在规定的时间内进行现场报价（含最终报价）。谈判小组确定的最终采购需求、谈判内容及相关项目要求，在最终报价时对每个供应商是一致的。

5.合格投标人对投标项目作出现场报价。已递交投标文件的供应商，在进行最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6. 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的合格投标供应商中，按照最终报价由低到高的顺序分标段分别确定成交供应商或成交候选供应商。**如出现最终报价相同的情况将组织最低报价的供应商进行再次报价，再次报价必须小于前次报价。**

7．成交供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

8. 成交结果经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标（成交）通知书》。

**五、无效投标及废标情形**

1.符合下列情形之一者，投标供应商投标无效：

（1）投标供应商未按本采购文件规定要求密封、签署、盖章的；投标文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认的；

（2）投标供应商或投标产品的资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，谈判小组认为未对采购文件作出实质性响应的或对采购文件进行实质性修改的；

（4）**投标人在投标文件中提交的投标报价高于本项目采购预算的（注：本项目采购预算为14.4万元整）；**

（5）投标人未按本采购文件要求携带相关资料的备查原件到投标现场的；

（6）投标人未按现场要求进行报价的；

（7）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法；

（8）投标文件中有两个或两个以上报价的；

（9）投标供应商有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假、伪造、变造、过期资料的；

（10）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；不同投标人的投标文件异常一致的；

（11）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

（12）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵**经现场报价所有合格投标人的报价均超过采购预算的；**

**⑶**因重大变故，采购任务取消的。

3. 变更为其他方式采购的情形

提交投标文件截止时间时参加谈判的供应商不足3家的，及谈判中出现符合专业条件的供应商或对谈判文件作实质响应的供应商不足3家，采购人可视情采取其他方式继续组织采购。谈判文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加谈判并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

**六、谈判报价要求**

1．投标人法定代表人或其授权委托人必须按时到采购人指定地点递交投标文件，并参加现场谈判和报价。投标供应商法定代表人或其授权委托人在谈判采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2. 投标文件和投标人法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。

3. 投标文件中的报价非最终投标价。投标人法定代表人或其授权委托人在现场谈判中作出的最终现场报价为有效投标报价。

4. 本采购项目谈判小组不接受不完整的投标报价。投标人法定代表人或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。

5．投标供应商应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

6．**采购报价采用总承包方式，因此投标供应商的报价应包括安装、调试、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训直到用户能独立操作和使用、一切税费及招标代理费等采购文件要求的所有费用，及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的各项风险。服务期内投标供应商须将所有设备维护完好，按照采购人要求进行日常维护和管理，保证设备的正常使用。**

7. 报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。谈判小组不接受不完整或不正确的报价。谈判小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

8.谈判小组可以允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

9. 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加谈判的供应商应当以书面形式对谈判中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成书面报价（最终总报价或可能的中间报价）。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组会以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

11. 供应商最终总报价在项目总量没有增加，服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即投标文件报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

12.各供应商最终报价结束后,**如谈判小组认为最终总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最终总报价次低的供应商递补，以此类推。**

13.投标供应商应委派技术人员参加现场谈判，如无相关技术人员到场，后果自行负责。

**七、投标要求**

1. 投标文件：投标供应商必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章 投标文件格式”。

**2、**存在下列情形之一的，按采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：

（1）供应商在谈判有效期内撤回其投标文件的；

 （2）中标供应商放弃中标资格的；

（3）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（4）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（5）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害交易中心或者其他供应商合法权益的；

（6）供应商与谈判专家、采购人相关工作人员恶意串通，或向谈判专家、采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同的；

（8）供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

5．**投标截止时间：详见公告**

 ⑴采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标文件接收截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

⑵采购人将拒绝并原封退回在其规定的投标文件接收截止时间后收到的任何投标文件。

1. 投标文件递交时间：**详见公告。**
2. 投标文件递交地点：如东县中医院十六楼会议室。（如东县掘港镇淮河路66号)

7.投标文件必须由投标人法定代表人或其授权委托人递交。

**七、验收及付款方式**

1.验收：成交供应商供货后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2.付款：成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。

**八、其它说明**

1.无论本次采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2.投标人如对本采购文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。采购单位联系人：陈哲，联系电话：13606272766。

4.采购人不解释落标原因，不退还投标文件。

**第四章 投标文件格式**

**投标文件**

**项目名称：XXX**

**招标单位：如东县中医院**

**投标单位：XXXXX有限公司**

**（正本）**

**XXXX年XX月XX日**

**目录**

**第一部分：**

1、投标人营业执照副本复印件---------------------------------\*\*\*

2、法定代表人身份证明书及身份证复印件------------------------\*\*\*

3、法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件---------------\*\*\*

4、投标公司资格声明------------------------------------------\*\*\*

5、投标申请及声明--------------------------------------------\*\*\*

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明----------\*\*\*

7、参加采购活动前三年内没有重大违法记录的书面声明------------\*\*\*

8、信用中国查询结果------------------------------------------\*\*\*

9、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料----------------------\*\*\*

10、项目授权书或产品代理证-----------------------------------\*\*\*

**第二部分：产品情况**

1、《报价一览表》、《投标分项报价表》-----------------------\*\*\*

2、产品配置清单及选配件清单----------------------------------\*\*\*

3、商务偏离表------------------------------------------------\*\*\*

4、技术偏离表及技术参数-------------------------------------\*\*\*

5、产品质量及售后服务承诺------------------------------------\*\*\*

6、主要部件及易损件报价单------------------------------------\*\*\*

7、产品对场地、人员资质的要求---------------------------------\*\*\*

8、产品用户名单---------------------------------------------\*\*\*

9、本次投标产品成交情况（合同或发票复印件）------------------\*\*\*

10、产品彩页-------------------------------------------------\*\*\*

**第三部分：**

1、投标供应商认为有必要提供的其它资料-----------------------\*\*\*

**第一部分：供应商资信证明文件**

**营业执照**

**（副本）**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 　性别： 　 年龄：

职务： 系：(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明

投标单位全称(加盖公章)：

年 月 日

**附法定代表人身份证正反面复印件**

**（法定代表人身份证正反面复印）**

、

、、

**法定代表人授权委托书**

如东县中医院：

 本授权书声明：

我（姓名），系（投标人全称）的法定代表人，现授权（姓名） 为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加 采购项目 的投标报价，全权代表我公司处理本次竞争性谈判采购的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

授权委托人（即代理人）无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名： 职务：

身份证号码：

联系电话： 传真：

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

 日期：年月日

**附授权委托人（即代理人）身份证正反面复印件：**

**（授权委托人身份证正反面复印）**

**投标公司资格声明**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 注册时间 |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单位概况 | 注册资本 |  万元 |
| 经营范围是否包含本项目 |  |
| 是否符合本项目资格要求 |  |
| 是否具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 备注 |  |

本公司关于如东县中医院项目所提供的公司资质、产品证照（医疗器械必须具备医疗器械注册证）等所有材料真实完整有效。如存在以他人名义投标、弄虚作假、围标、串标等行为，一经核实，医院有权随时解除双方合作关系及有关该项目的所有合同，由此造成的损失和相应法律责任由我公司承担。

本公司对谈判的最终报价和承诺将作为贵院评审确定成交的依据，对本公司具有约束力。本公司确认，在贵院针对该项目的招标投标会议结束后，本公司提出任何变更，包括不限于谈判结束后要求对合同条款的任何变更要求，贵院均不予认可。

公司

（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

**投标申请及声明**

致：如东县中医院

根据贵方**（**项目名称）招标公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，**不对招标文件本身提出质疑**。

3、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、招标采购工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

4、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：年 月 日

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力（自行填写）：

主要设备有：。

主要专业技术能力有： 。

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

 日期：\_\_\_\_\_\_年月日

**参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

 日期：\_\_\_\_\_\_年月日

**信用中国查询结果**

**（https://www.creditchina.gov.cn/）**

**依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料**

**项目授权书或产品代理证**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **授权公司** | **被授权公司** | **授权周期** |
| **开始时间** | **结束时间** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

产品授权书（进口产品英文授权需附中文翻译件）；授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限。

**非实质性资信证明文件**

1、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料----包含成功案例和业绩证明

2、供应商的信誉、荣誉证书或文件以及质量管理体系、环境保证体系等认证证书

**第二部分：产品情况**

**报价一览表（一）（格式）**

 **单位：人民币元**

|  |  |
| --- | --- |
| **报价项目** |  |
| **产品名称** |  |
| **生产厂家** |  |
| **规格型号** |  |
| **数量/单价** |  |
| **详细配置清单** |  |
| **付款方式** |  |
| **供货时间** |  |
| **使用年限** | 年 | 提供今年生产的所提供产品铭牌照片附报价单后。 |
| **保修****（厂家全保）** | 原厂质保年 |
| 维保：元/年(出保后年保费) |
| **优惠条款** |  |
| **报价声明** | 我单位已完全理解采购文件所规定的条件和要求，并承诺按以下报价承担规定的全部责任和义务。 |
| **投标总价** | **（大写）** |
| **（小写） ¥** |

**投标单位全称（加盖单位公章）：**

**法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：**

**日期：年月日**

**注：** 1、投标人投标报价单中的投标报价不得超过本采购项目预算，否则按无效投标处理。

2、本报价非最终报价，最终报价以现场报价单为准。

3、说明：投标报价采用总承包方式，包括安装、调试、测试、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训直到用户能独立操作和使用、一切税费及招标代理费等采购文件要求的所有费用，及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的各项风险。服务期内投标供应商须将所有设备维护完好，按照采购人要求进行日常维护和管理，保证设备的正常使用。

## **分项报价表（二）**

投标人名称： 单位：人民币（RMB）元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 型号 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： |
| 大写： |

**备注：本表中的合计必须与投标总报价一致，投标总报价必须与投标报价单中总价一致。**

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：投标报价采用总承包方式，包括安装、调试、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训直到用户能独立操作和使用、一切税费及招标代理费等采购文件要求的所有费用，及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的各项风险。服务期内投标供应商须将所有设备维护完好，按照采购人要求进行日常维护和管理，保证设备的正常使用。

**产品铭牌照片**

**XXXX机配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品描述** | **数量** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |
| **6** |  |  |
| **7** |  |  |
| **8** |  |  |
| **9** |  |  |
| **10** |  |  |
| **11** |  |  |
| **12** | **维修说明书（电子版与纸质版）** |  |
| **13** | **使用说明书** |  |
| **14** | **合格证** |  |

**选配件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **价格** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |
| **6** |  |  |
| **7** |  |  |
| **8** |  |  |
| **9** |  |  |
| **10** |  |  |

**商务偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款** | **采购文件要求** | **投标文件****响应情况** | **偏离情况** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**说明：**1、如投标人的商务要求与采购文件的要求不一致，则投标人必须填写在本表内。

 2、未列入本表的条款，采购方认为完全响应采购文件的要求。

 3、对照项目要求逐项写明各项偏离情况。偏离情况应填写为“无偏离”“正偏离”，本项目不接受“负偏离”。如有正偏离的请在情况表中详细写明，如有需要说明的其他事项可在备注栏中写明。

投标单位全称(加盖公章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

 日期：年月日

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 采购文件参数要求 | 投标产品参数响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 |  |

注：技术偏离表必须如实填写技术偏离情况，投标供应商必须填写此表。未填写的内容视为负偏离。

2.“偏离情况”应填写“无偏离”**、**“正偏离”**、**“负偏离”。采购人不接受“负偏离”。

3. 行数不够可自行添加。

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**所提供产品技术参数**

**产品质量和售后服务承诺书**

1. **设备质量承诺**

1.1 我公司保证所提供的设备符合如东县中医院设备采购项目招标要求。

1.2 我公司保证所供设备是经过出厂检验的合格产品，生产日期需在到货日期壹年内。

1.3 我公司承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求，并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

1. **设备售后服务服务承诺**
	1. 该设备质保修期为\*\*\*\*个月，保修期的计算，自合同设备安装调试完毕医院验收合格之日开始。设备保修期内开机率≥95%，每超过一天，保修期延长两周
	2. 在保修期内，我公司免费维修，更换有缺陷的设备或元件，承诺使用全新的部件进行更换。如果我公司收到医院通知后在合同规定的期限内未及时前往现场进行维修或更换，医院可自行委托第三方进行维修或更换，由此产生的风险及相关费用将由我公司承担。免费保修期限内发生的一切维修、更换费用及因设备故障给医院造成的一切损失均由我公司按合同约定予以承担及赔偿。
	3. 在免费保修期内我公司将定期对合同下的所有设备进行维护（每季度至少一次）。保修期满后，我公司将提供终生维修服务，维修只收取配件成本费，免收人工差旅费及维修费。设备在质保期半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，我公司承诺更换同型号全新设备，且更换处理时间不长于合同约定的供货期，否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。
	4. 免费保修期内进行必要的检测维护，每**半年**提供一次原厂培训、原厂巡检、原厂三级保养并有书面报告。
	5. 对于因设备质量给如东县中医院造成的损失包括但不限于因为产品质量瑕疵或者缺陷导致的人身损害或者财产损失的，我公司将给予全额赔偿（包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、执行费、律师费、鉴定费、评估费等）。
	6. 我公司保证在设备验收合格后的十年内，能够提供相关消耗品与维修备件，否则将免费提供性能不低于现有型号的设备给医院使用。保修期满后零配件具体费用标准以市场价格为准，若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。
	7. 我公司承诺不以“密码”制约用户，如用户工作需要或维修需要，应无条件免费开放“密码”；免费开放数据接口。
2. **技术服务**
	1. 服务时间：我公司接到报修后，将在\*\*小时内响应，在\*\*小时内到达现场，如果不能及时解决机器实际工作中出现的问题，将在\*\*小时内提供相应备用设备供用户使用。否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。
	2. 维保价格：该设备出保以后的维保价格不高于\*\*\*\*元/年。
3. **售后服务网点联系方式**

4.1 维修中心地址：

4.2联系人：\*\*\*

4.3联系电话：135\*\*\*\* 手机：151\*\*\*\*

4.4免费服务电话：025-83\*\*\*\*\*传真：025-83\*\*\*\*\*

承诺公司（参谈供应商）： 服务公司（维修提供方）：

南京\*\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司 （原厂维修公司签章）

 代表签字：代表签字：

签字日期： 签字日期：

**主要部件及易损件报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要部件及易损件****名称** | **基准价（元）** | **优惠价****（元）** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |

**产品对场地、人员资质的要求**

**产品用户名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **省** | **医院名称** | **医院等级** | **规格****型号** | **成交时间** | **成交数量** | **联系人** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |

说明：南通和江浙沪必须提供。

**本次投标产品成交情况**

**（合同或发票，不得隐藏内容）**

须提供**近三年内在江苏、上海、浙江地区**本产品销售合同或发票（附配置参数清单）等复印件；

**产品彩页**

**第三部分**

**投标供应商认为有必要提供的其它资料**